**Хомут для труб УСИЛЕННЫЙ с резиновым профилем и гайкой. (Хомуты для труб)**

Хомут с резиновым профилем и гайкой усиленный. Производитель -  NORM (Турция). Рассчитан на повышенную нагрузку, хомут используетсядля крепления труб к стенам (вертик./горизонт.) к потолку и полу. EPDM резиновый профиль для снижения уровня шума до 15 дБ в соответствии с DIN 4109, уменьшение вибрации, частичной компенсации тепловых расширении. Легко и надежно монтируется с помощью шестигранного направляющего болта и гайки. Особенность конструкции облегчает монтаж параллельных вертикальных труб одного диаметра.

Гальванизирован для защиты от коррозии (гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон).

 DN - диапазон зажима хомута по наружному диаметру трубы.

Технические характеристики.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Типоразмер** | **Диапазон зажима (DN), мм** | **Сечение пласти-ны (S х B), мм** | **Гайка  (N)** | **Болт (М)** | **вес 1 шт, гр** |
| 1510-12022 | 1/2'' | 18-22 | 2 х 25 | M12 | M8 |  |
| 1510-12028 | 3/4'' | 25-32 | 2 х 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12035 | 1'' | 33-40 | 2 x 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12044 | 1 1/4'' | 41-48 | 2 x 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12051 | 1 1/2'' | 48-56 | 2 x 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12064 | 2'' | 60-69 | 2 x 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12080 | 2 1/2'' | 75-81 | 2 x 25 | М12 | М8 |  |
| 1510-12092 | 3'' | 87-95 | 2 x 25 | М12 | М10 |  |
| 1510-12116 | 4'' | 109-119 | 2,5 x 30 | М12 | М10 |  |
| 1510-16142 | 5'' | 137-142 | 3,0 x 30 | М16 | М12 |  |
| 1510-16168 | 6'' | 164-174 | 3,0 x 30 | М16 | М12 |  |
| 1510-16220 | 8'' | 214-226 | 3,0 x 30 | М16 | М12 |  |
| 1510-16274 | 10'' | 266-274 | 3,0 x 30 | М16 | М12 |  |
| 1510-16324 | 12'' | 308-324 | 4,0 x 40 | М16 | М12 |  |